

ООО «Вайар», г. Томск, ул. Советская,69, т.: 52-98-11,[yr529811@mail.](mailto:yr529811@mail.)ru,

yr.tomsk.ru, ИНН 7017030398, КПП 701701001, ОГРН 1027 000 910056

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ:

- Макеты принимаются в виде цифровых файлов в масштабе 1:1;

- Можно использовать следующие форматы:

JPG, PNG, PDF, CDR (до 15 версии),

- Векторные файлы принимаются только, если все шрифты и другие объекты переведены в кривые;

-Векторные файлы принимаются в цветовой модели CMYK с разрешением 300 dpi;

- Растровые файлы принимаются в цветовой модели CMYK с разрешением 300-600 dpi, а

- Не размещайте текст или важные элементы изображения ближе, чем  5 мм до обрезного края;

- Толщина линий в макете в натуральную величину не менее 0,25 мм, расстояние между линиями не менее 0,3 мм;

- Многостраничные документы мы принимаем только в виде постраничной верстки в одном документе, а не в виде разрозненных файлов;

- В макете не должны стоять метки реза, бига, фальца и любые другие технические метки, не имеющие отношение к дизайну;

- В векторных макетах не используйте скрытые объекты и скрытые слои, подложки и другие подобные опции.

-Все эффекты (например, прозрачность или тень) должны быть растрированы, а также все градиенты должны быть переведены в растр

В случае не соблюдения требований указанных выше, все файлы напечатанные с ошибками оплачиваются заказчиком

Если у вас нет уверенности в том, что вы правильно подготовили файл к печати, можете заказать доработку макета у нашего дизайнера

Услуга платная, стоимость: от 300р.